Bodenplatte
Alle Senkungen muessen auf der gleichen Seite sein.


Frontplatte/Rueckwand
Richtige Orientierung, obere Loecher sind naeher am Rand als die unteren (ca. 1mm)


http://www.schaeffer-ag.de/