
STEP {
    COL=1
    NAME=PCB
}


LAYER {
    ROW=1
    CONTEXT=BOARD
    TYPE=COMPONENT
    NAME=COMP_+_TOP
    POLARITY=POSITIVE
    START_NAME=
    END_NAME=
    OLD_NAME=
}

LAYER {
    ROW=2
    CONTEXT=BOARD
    TYPE=SOLDER_PASTE
    NAME=TOP_PASTE
    POLARITY=POSITIVE
    START_NAME=
    END_NAME=
    OLD_NAME=
}

LAYER {
    ROW=3
    CONTEXT=BOARD
    TYPE=SILK_SCREEN
    NAME=TOP_OVERLAY
    POLARITY=POSITIVE
    START_NAME=
    END_NAME=
    OLD_NAME=
}

LAYER {
    ROW=4
    CONTEXT=BOARD
    TYPE=SOLDER_MASK
    NAME=TOP_SOLDER
    POLARITY=POSITIVE
    START_NAME=
    END_NAME=
    OLD_NAME=
}

LAYER {
    ROW=5
    CONTEXT=BOARD
    TYPE=SIGNAL
    NAME=TOP_LAYER
    POLARITY=POSITIVE
    START_NAME=
    END_NAME=
    OLD_NAME=
}

LAYER {
    ROW=6
    CONTEXT=BOARD
    TYPE=DIELECTRIC
    NAME=DIELECTRIC_1
    POLARITY=POSITIVE
    START_NAME=
    END_NAME=
    OLD_NAME=
    DIELECTRIC_TYPE=CORE
    DIELECTRIC_NAME=Isola FR408HR (DUAL PLY, 2x1067, SPREAD GLASS )
}

LAYER {
    ROW=7
    CONTEXT=BOARD
    TYPE=SIGNAL
    NAME=L2_GND1
    POLARITY=POSITIVE
    START_NAME=
    END_NAME=
    OLD_NAME=
}

LAYER {
    ROW=8
    CONTEXT=BOARD
    TYPE=DIELECTRIC
    NAME=DIELECTRIC_4
    POLARITY=POSITIVE
    START_NAME=
    END_NAME=
    OLD_NAME=
    DIELECTRIC_TYPE=CORE
    DIELECTRIC_NAME=Isola FR408HR (DUAL PLY, 2x1067, SPREAD GLASS )
}

LAYER {
    ROW=9
    CONTEXT=BOARD
    TYPE=SIGNAL
    NAME=L3_PWR1
    POLARITY=POSITIVE
    START_NAME=
    END_NAME=
    OLD_NAME=
}

LAYER {
    ROW=10
    CONTEXT=BOARD
    TYPE=DIELECTRIC
    NAME=DIELECTRIC_3
    POLARITY=POSITIVE
    START_NAME=
    END_NAME=
    OLD_NAME=
    DIELECTRIC_TYPE=PREPREG
    DIELECTRIC_NAME=Isola FR408HR (DUAL PLY, 2x1067, SPREAD GLASS )
}

LAYER {
    ROW=11
    CONTEXT=BOARD
    TYPE=SIGNAL
    NAME=BOTTOM_LAYER
    POLARITY=POSITIVE
    START_NAME=
    END_NAME=
    OLD_NAME=
}

LAYER {
    ROW=12
    CONTEXT=BOARD
    TYPE=SOLDER_MASK
    NAME=BOTTOM_SOLDER
    POLARITY=POSITIVE
    START_NAME=
    END_NAME=
    OLD_NAME=
}

LAYER {
    ROW=13
    CONTEXT=BOARD
    TYPE=SILK_SCREEN
    NAME=BOTTOM_OVERLAY
    POLARITY=POSITIVE
    START_NAME=
    END_NAME=
    OLD_NAME=
}

LAYER {
    ROW=14
    CONTEXT=BOARD
    TYPE=SOLDER_PASTE
    NAME=BOTTOM_PASTE
    POLARITY=POSITIVE
    START_NAME=
    END_NAME=
    OLD_NAME=
}

LAYER {
    ROW=15
    CONTEXT=BOARD
    TYPE=DRILL
    NAME=DRILL_PLATED_BOTTOM_LAYER-TOP_LAYER
    POLARITY=POSITIVE
    START_NAME=TOP_LAYER
    END_NAME=BOTTOM_LAYER
    OLD_NAME=
}

LAYER {
    ROW=16
    CONTEXT=BOARD
    TYPE=COMPONENT
    NAME=COMP_+_BOT
    POLARITY=POSITIVE
    START_NAME=
    END_NAME=
    OLD_NAME=
}

