Layer Pairs Export File for PCB: C:\1\From2024_4\2025\4-9-4-14\EIS\TIDA-010990-version II\TIDA-010990-Mutiple port DAB.PcbDoc
LayersSetName=Top_Bot_Thru_Holes|DrillFile=tida-010990e1-roundholes.txt|DrillLayers=gtl,g1,g2,g3,g4,gbl
LayersSetName=Top_Bot_Slot_Holes|DrillFile=tida-010990e1-slotholes.txt|DrillLayers=gtl,g1,g2,g3,g4,gbl
LayersSetName=Top_Bot_Rect_Holes|DrillFile=tida-010990e1-rectholes.txt|DrillLayers=gtl,g1,g2,g3,g4,gbl
