Output: Gerber Files_6SignalLayers
Type  : Gerber
From  : Variant [001] of PCB Document [TAC5412 Reference Design.PcbDoc]
   Generated File[E-call TI AudioRev A.GTO]
   Generated File[E-call TI AudioRev A.GTP]
   Generated File[E-call TI AudioRev A.GTS]
   Generated File[E-call TI AudioRev A.GTL]
   Generated File[E-call TI AudioRev A.G1]
   Generated File[E-call TI AudioRev A.G2]
   Generated File[E-call TI AudioRev A.G3]
   Generated File[E-call TI AudioRev A.G4]
   Generated File[E-call TI AudioRev A.GBL]
   Generated File[E-call TI AudioRev A.GBS]
   Generated File[E-call TI AudioRev A.GBP]
   Generated File[E-call TI AudioRev A.GBO]
   Generated File[E-call TI AudioRev A.GM1]
   Generated File[E-call TI AudioRev A.GM2]
   Generated File[E-call TI AudioRev A.GM9]
   Generated File[E-call TI AudioRev A.GM10]
   Generated File[E-call TI AudioRev A.GM12]
   Generated File[E-call TI AudioRev A.GD1]
   Generated File[E-call TI AudioRev A.GG1]
   Generated File[E-call TI AudioRev A.RUL]
   Generated File[E-call TI AudioRev A.EXTREP]
   Generated File[E-call TI AudioRev A.REP]


Files Generated   : 22
Documents Printed : 0

Finished Output Generation At 10:35:08 PM On 4/14/2025
