Output: Gerber Files_2SignalLayers
Type  : Gerber
From  : Variant [TIDA-00176_REVE1_production] of PCB Document [TID.PcbDoc]
   Generated File[TIDA-00176Rev E1.GTL]
   Generated File[TIDA-00176Rev E1.GBL]
   Generated File[TIDA-00176Rev E1.GTO]
   Generated File[TIDA-00176Rev E1.GTP]
   Generated File[TIDA-00176Rev E1.GTS]
   Generated File[TIDA-00176Rev E1.GBS]
   Generated File[TIDA-00176Rev E1.GBP]
   Generated File[TIDA-00176Rev E1.GBO]
   Generated File[TIDA-00176Rev E1.GM1]
   Generated File[TIDA-00176Rev E1.GM2]
   Generated File[TIDA-00176Rev E1.GM9]
   Generated File[TIDA-00176Rev E1.GM10]
   Generated File[TIDA-00176Rev E1.GM12]
   Generated File[TIDA-00176Rev E1.GD1]
   Generated File[TIDA-00176Rev E1.GG1]
   Generated File[TIDA-00176Rev E1.RUL]
   Generated File[TIDA-00176Rev E1.EXTREP]
   Generated File[TIDA-00176Rev E1.REP]


Files Generated   : 18
Documents Printed : 0

Finished Output Generation At 10:14:27 AM On 6/3/2015
