Output: Gerber Files_2SignalLayers
Type  : Gerber
From  : Variant [[No Variations]] of PCB Document [TIDA-01055.PcbDoc]
   Generated File[TIDA-01055E1.GTL]
   Generated File[TIDA-01055E1.G1]
   Generated File[TIDA-01055E1.G2]
   Generated File[TIDA-01055E1.GBL]
   Generated File[TIDA-01055E1.GTO]
   Generated File[TIDA-01055E1.GTP]
   Generated File[TIDA-01055E1.GTS]
   Generated File[TIDA-01055E1.GBS]
   Generated File[TIDA-01055E1.GBP]
   Generated File[TIDA-01055E1.GBO]
   Generated File[TIDA-01055E1.GM1]
   Generated File[TIDA-01055E1.GM2]
   Generated File[TIDA-01055E1.GM9]
   Generated File[TIDA-01055E1.GM10]
   Generated File[TIDA-01055E1.GM11]
   Generated File[TIDA-01055E1.GM12]
   Generated File[TIDA-01055E1.GD1]
   Generated File[TIDA-01055E1.GG1]
   Generated File[TIDA-01055E1.RUL]
   Generated File[TIDA-01055E1.EXTREP]
   Generated File[TIDA-01055E1.REP]


Files Generated   : 21
Documents Printed : 0

Finished Output Generation At 12:23:39 PM On 8/4/2017
